# 本製品の設定項目一覧

このページでは、本製品の設定項目を記載しています。

- ネットワーク設定

基本設定
TCP/IP 設定
有線LAN 設定
無線LAN 設定

- セキュリティ

パスワードの設定
IP Filter 設定

### ネットワーク設定

#### 基本設定

ホスト名 | 本製品のホスト名を設定します。 ここで設定した名称がTEPRA LINK、WINSなどで使用されます。他の機器と重複しない名称を割り当ててください。 | RDSxxxxxx （xxxxxx はEthernetアドレスの下6桁）
ネットワークモード | 本製品を使用するときのネットワークの動作の種類を設定します。 AUTO 本製品の電源を投入した段階で、LANケーブルが接続されている場合は有線LANに接続します。LANケーブルが接続されていない場合は無線LANに接続します。 WIRELESS 本製品を、無線でネットワークに接続します。 WIRED 本製品を、LANケーブルを使用してネットワークに接続します。 | AUTO

#### TCP/IP 設定

DHCP | DHCPプロトコルの有効（ENABLE）／無効（DISABLE）を設定します。 IPアドレスをDHCPによって設定するためには、サブネットワーク内にDHCPサーバが稼動していなければなりません。 | ENABLE
IP アドレス | 本製品のIPアドレスを設定します。 DHCPが有効の場合は、DHCPで 取得したIPアドレスが優先されます。 設定値は、ピリオド（ドット）で区切られた4つの10進数で「ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ」の形式で設定します。 | 0.0.0.0
サブネットマスク | 本製品のサブネットマスクを設定します。 DHCPが有効の場合、DHCPで取得したサブネットマスクが優先されます。 設定値は、ピリオド（ドット）で区切られた4つの10進数で「ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ」の形式で設定します。 「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、IPアドレスに応じたサブネットマスクが自動的に使用されます。 | 0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ | 本製品のゲートウェイのIP アドレスを設定します。 DHCPが有効の場合、DHCPで取得したデフォルト ゲートウェイが優先されます。 設定値は、ピリオド（ドット）で区切られた4つの10進数で「ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ」の形式で設定します。 ゲートウェイは本製品と同じサブネットワーク内に存在しなければなりません。「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になります。 | 0.0.0.0
WINSサーバ | WINSサーバのIPアドレスを設定します。 DHCP が有効の場合、DHCP で取得した WINS サーバが優先されます。 設定値は、ピリオド（ドット）で区切られた4つの10進数で「ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ.ｘｘｘ」の形式で設定します。 | 0.0.0.0

#### 有線LAN 設定

LANインターフェイス | 物理ネットワークの種別を設定します。通常はAUTOで使用してください。 本製品の電源投入時に本製品が接続されているHUBのLINKランプが点灯しない場合は、この設定を接続HUBのネットワーク種別に変更します。 | AUTO
ジャンボフレーム | ジャンボフレームの有効（ON）／無効（OFF）を設定します。 有効にした場合、１フレーム最大10240バイト（FCS 4バイトを除く）でTCP/IP通信をおこなうことができます。ただし、10/100Mbps環境で使用する際はジャンボフレームを無効にしてください。 | OFF

#### 無線LAN 設定

動作モード | 本製品の無線ネットワークへの接続方法を選択します。 Infra. (Infrastructureモード) 無線LANルータを経由して通信をおこなう場合は、こちらを選択します。 Adhoc (Ad hocモード) 無線LANルータを使用せず、本製品とパソコンを1対1で使用する場合は、こちらを選択します。 | Adhoc
SSID | 本製品を接続する無線LANのSSIDを設定します。 SSIDは、無線LAN を使用して通信するグループを識別するためのIDです。 無線LAN上で通信する機器は同じSSIDを設定します。 半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)を使用して、32文字以内で入力します。 | GROUP
ネットワーク認証 | 無線LANルータ（アクセスポイント）と接続する際に使用する認証方式を設定します。 強固なセキュリティを確保するために、WPA/WPA2を使用することをお勧めします。IEEE 802.11nでは、AESのみ使用できます。 Open （オープンシステム） 認証をおこなわず、すべてのアクセスを許可します。暗号化通信にはWEPを使用します。 Shared （共有キー） 暗号化に使用する WEP キーを認証キーとして使用し、同じキーを持つ機器にのみアクセスを許可します。 暗号化通信にはWEPを使用します。 WPA PSKを使用してネットワーク認証をおこないます。通信の暗号化はTKIP/AESから選択します。暗号キーは共有キーを元にアクセスポイントと通信して作成されます。WEP キーの設定内容は使用しません。 WPA2 PSKを使用してネットワーク認証をおこないます。通信の暗号化は TKIP/AES から選択します。暗号キーは共有キーを元にアクセスポイントと通信して作成されます。 WEPキーの設定内容は使用しません。 | Open
WEP | WEP暗号化機能の有効（ON）／無効（OFF）を設定します。 WEP暗号化を使用すると、「WEPキー（1〜4）」および「キーインデックス」に設定された情報により、無線LANで通信するデータが暗号化されます。 ※暗号化を使用しない場合、無線LANで通信するデータは暗号化されずに、そのまま送信されます。セキュリティを向上させるため、暗号化設定をおこなって無線ネットワークを構築することをお勧めします。 | OFF
キーインデックス | WEP暗号化を使用する際に、暗号化に使用するWEPキーの番号（1〜4）を設定します。 このキーインデックスは通信する相手機器（アクセスポイントなど）と同じ値を設定する必要があります。 | 1
WEPキー1〜4 | WEP暗号化に使用する暗号化キー（WEPキー）を設定します。 このWEPキーは最大4つまで設定することができ、通信する相手機器（アクセスポイントなど）と同じ値を設定する必要があります。 WEPキーの入力方式は「16進数表記」と「英数字表記」があります。 一般的には、半角英数字文字列を「英数字表記」で設定します。 キーサイズが64bitの場合は5文字の値、128bitの場合は13文字の値を入力します。 「16進数表記」の場合は、数字の「0〜9」と英字の「A〜F」を組み合わせた値を設定します。キーサイズ(キーの長さ)が64bitの場合は10桁の値、128bitの場合は26桁の値を入力します。
【WEP キー入力範囲】
| WEP キーサイズ
64bit | 128bit
16進数表記 | 10文字(桁) | 26文字(桁)
英数字表記 | 5文字 | 13文字
| なし
暗号化方式 | WPA/WPA2の認証方式で使用する暗号化方式を選択します。 この暗号化方式は通信する相手機器（アクセスポイントなど）と同じ値を設定する必要があります。設定値は、下記の 2種類から選択します。 TKIP AES ※一般的にはTKIPよりもAESのほうが強力な暗号化方式と言われています。セキュリティ向上のために、AES暗号化方式を使用して無線ネットワークを構築することをお勧めします。 | AES
共有キー | 暗号化方式でTKIP/AESを使用する際に共有キー(Pre-Shared Key)を設定します。 共有キーとは暗号化キーを生成するためのキーワードで、「ネットワークキー」や「パスワード」といった表現で設定する無線LAN機器もあります。 一般的には、8〜63文字の半角英数字文字列を「英数字表記」で設定します。 「16進数表記」の場合は、数字の「0〜9」と英字の「A〜F」を組み合わせた64文字の16進数値を設定します。 ※この共有キーは通信する相手機器（アクセスポイントなど）と同じ値を設定する必要があります。 | KING JIM CO.,LTD.

### セキュリティ

#### パスワードの設定

新しいパスワード | 本製品の管理パスワードをASCII 文字列（7文字以内）で設定します。 このパスワードはWebブラウザで設定をおこなう際の認証パスワードとして使用します。 | なし
新しいパスワードの確認 | 入力パスワードの確認に使用します。 | なし

#### IP Filter設定

動作モード | IPフィルタの動作を設定します。 本製品へのアクセスと接続したUSBデバイスの使用を、IP Filter 1〜4で指定したIPアドレスの範囲で制限できます。 ALLOW 設定したIPアドレス範囲から の 本製品へのアクセスを許可します。本製品に接続したUSBデバイスが使用できます。 DENY 設定したIPアドレス範囲から の 本製品へのアクセスを禁止します。 本製品に接続したUSBデバイスが使用できません。 | DENY
IPアドレス / アドレスマスク | IP アドレスとアドレスマスクにより、IP Filterの範囲を設定します。 フィルタしたいIPアドレスの範囲は4組まで設定できます。設定が不要な場合は、IPアドレスとアドレスマスクを「0.0.0.0」にします。 設定例） IPアドレス / アドレスマスク ： 設定範囲 ・0.0.0.0 / 0.0.0.0 ： 未設定 ・192.168.0.0 / 255.255.255.0 ： 192.168.0.0 〜 192.168.0.255 ・192.168.0.1 / 255.255.255.255 ： 192.168.0.1 のみ | 0.0.0.0