# 本製品のステータス表示

このページでは、ステータス表示のページについて説明しています。
ステータス表示は本製品に接続しているUSBデバイスの状態と本製品の動作状態を表示します。

1.デバイスステータス

2.システムステータス

3.無線LANステータス

## 1.デバイスステータス

Webページ左側のメニューで 「デバイス」 をクリックすると、下図のページを表示します。
このページでは、本製品に接続しているUSBデバイスの状態を表示します。

＜USBデバイス情報＞ |

デバイス名 | 本製品に接続されているUSBデバイスから取得できるデバイス名を表示します。 デバイス名が取得できないUSBデバイスはProductID（PID[0xXXXX]）を表示します。
ベンダ名 | 本製品に接続されているUSBデバイスから取得できるベンダ名を表示します。ベンダ名が取得できないUSBデバイスはVendorID（VID[0xXXXX]）を表示します。
転送速度 | 本製品に接続されているUSBデバイスのバス転送速度を表示します。（Hi- Speed／Full Speed／Low Speed）
接続ホスト | 本製品に接続されているUSBデバイスを使用しているパソコン（ホスト）のIP アドレスを表示します。 誰も使用していないときは『Not Connected』と表示されます。
接続時間 | パソコンがUSBデバイスに接続してからの経過時間を表示します。

＜プリンタ情報＞ |

プリンタ名 | 本製品に接続されているプリンタデバイスから取得できるデバイス名を表示します。デバイス名が取得できないUSBデバイスはProductID（PID[0xXXXX]）を表示します。
Rawポート番号 | このプリンタにRawモード印刷する際の出力先TCPポート番号を表示します。
キュー名 | このプリンタにLPR印刷する際の出力先キュー名を表示します。

## 2.システムステータス

Webページ左側のメニューで 「システム」 をクリックすると、下図のページを表示します。
このページでは、本製品の動作状態を表示します。

IP アドレス | 本製品で現在使用されているIPアドレスを表示します。
サブネットマスク | 本製品で現在使用されているサブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ | 本製品で現在使用されているゲートウェイを表示します。
DHCP Server | 本製品がDHCPから IPアドレスを取得しているとき、DHCPサーバのIPアドレスを表示します。
WINS サーバ | 本製品で現在使用されているWINS サーバのアドレスを表示します。

## 3.無線LANステータス

Webページ左側のメニューで 「無線LAN」 をクリックすると、下図のページを表示します。
このページでは、本製品の無線の動作状態を表示します。

送信強度 | 現在の無線の送信強度を アンテナ画像で表示します。
カレント SSID | 本製品で現在使用されているSSIDを表示します。
カレントチャネル | 本製品で現在使用されているチャネルを表示します。
送信レート | 現在の無線の送信レートを表示します。