# 本製品を利用できるパソコンを制限する

このページでは、本製品の 「IP Filter」 機能を使用して、本製品を利用できるパソコンを制限する方法について説明しています。

1.IP Filter機能の概要

2.IP Filter機能の設定

## 1.IP Filter機能の概要

本製品は、登録したIP アドレスの範囲からの本製品への通信を許可/拒否することができます。

本製品の 「動作モード」 に 「DENY」 を設定した場合は、登録したIPアドレスの範囲からの通信を拒否します。 「ALLOW」 を設定した場合は登録した IP アドレスの範囲からのみ通信を許可します。通信を許可／拒否するIP アドレスの範囲は最大で4つまで登録することができます。

## 2.IP Filter機能の設定

IP フィルタ機能の設定は、Webブラウザを使用しておこないます。以下に「192.168.20.0 〜 192.168.20.255」のIPアドレスの範囲から通信を許可する設定を例に設定方法を説明します。

| 本製品へWebブラウザでログインします。 「IP Filter」 を選択します。

| 「IP Filter設定」 に必要項目を入力します。 この例では" 通信を許可する "設定なので 「動作モード」 は 「ALLOW」 を選択します。 また、通信を許可する範囲の 「IPアドレス」 には「192.168.20.0」を、 「アドレスマスク」 には「255.255.255.0」を入力します。 設定が完了したら 「設定更新」 をクリックします。
設定例） IPアドレス / アドレスマスク ： 設定範囲 ・0.0.0.0 / 0.0.0.0 ： 未設定 ・192.168.0.0 / 255.255.255.0 ： 192.168.0.0 〜 192.168.0.255 ・192.168.0.1 / 255.255.255.255 ： 192.168.0.1 のみ