# 無線LAN設定に必要な設定項目

このページでは、「 詳細設定 」で無線LAN設定をおこなう場合に必要な設定項目について説明しています。

- アクセスポイントを使用して通信する場合

## アクセスポイントを使用して通信する場合

無線LANルータ（アクセスポイント）を使用して通信する場合は、本製品に以下の設定が必要です。

無線モード | 「 Infrastructure 」を選択します。
SSID | アクセスポイントのSSIDと同じ文字列を入力します。
ネットワーク認証 | 「 Open 」を選択します。 （アクセスポイントが「共有キー」を使用する設定がなされている場合は「 Shared 」を選択してください）
WEPキーを使用する | 「 ON 」を選択します。
キーサイズ | アクセスポイントのWEPキーサイズと同じ値(64bit/128bit)を設定します。 WEPキーを文字列で入力する場合は「 64bit(ASCII 文字) 」または 「 128bit(ASCII 文字) 」を選択 します。 WEPキーを数値で入力する場合は「 64bit(16進数) 」または「 128bit(16 進数) 」を選択します。
WEPキー | アクセスポイントのWEPキーと同じ値を入力します。
キーインデックス | アクセスポイントのキーインデックスと同じ値を選択します。
ネットワーク認証 | 「 WPA 」を選択します。
暗号化形式 | アクセスポイントの暗号化形式と同じ値(TKIP / AES)を選択します。
共有キー | アクセスポイントの共有キーと同じ値を入力します。
ネットワーク認証 | 「 WPA2 」を選択します。
暗号化形式 | アクセスポイントの暗号化形式と同じ値(TKIP / AES)を選択します。
共有キー | アクセスポイントの共有キーと同じ値を入力します。
ネットワーク認証 | 「 Open 」を選択します。
WEPキーを使用する | 「 OFF 」を選択します。