# 事前に調べておく無線LANの情報

このページでは、設定を開始する前に調べておいていただく必要がある無線LANの情報について説明しています。

本製品を有線接続で使用する場合は、このページで説明する無線LANの設定情報を事前に準備する必要はありません。

本製品を無線LAN環境で使用する場合は、本製品の無線LANの環境設定を無線LANルータ（アクセスポイント）に合わせる必要があります。

このページで説明する無線LANの情報は、お客様が利用されているネットワーク環境情報のため、弊社側では確認できない内容です。 各情報の調べ方は、無線LANルータの取扱説明書を参照するか、無線LANルータのメーカーにお問い合わせください。 無線LANルータで、Macアドレスフィルタリングなどのセキュリティ機能を使用している可能性があります。セキュリティ機能を使用している場合は、本製品を接続できるように設定を変更してください。詳細は無線LANルータの取扱説明書を参照してください。

無線LANルータの下記の情報を確認してください。

本製品の無線ネットワークへの接続方法を選択します。 Infra. (Infrastructureモード) 無線LANルータを経由して通信をおこないます。
SSIDは、無線LANを使用して通信するグループを識別するためのIDです。 無線LAN上で通信する機器は、同じSSIDを設定します。 「ESSID」と呼ばれることもあります。 無線LANルータの機種によっては複数のSSIDがある場合があります。 ゲーム用とパソコン用のSSIDがある場合は、パソコン用のSSIDを設定します。
暗号化しない | 通信データの暗号化をおこないません。 （この場合は事前に準備する情報はありません。）
WEP | WEP暗号化を使用すると、「WEPキー（1〜4）」および「キーインデックス」に設定された情報により、無線LANで通信するデータが暗号化されます。 通信相手機器と同じ 「WEPキーサイズ(64bit / 128bit)」 、 「WEPキー」 と 「キーインデックス」 を設定する必要があります。 WEPキーの入力方式は「16進数表記」と「英数字表記」があります。 一般的には、半角英数字文字列を「英数字表記」で設定します。 キーサイズが64bitの場合は5文字の値、128bitの場合は13文字の値を入力します。 「16進数表記」の場合は、数字の「0〜9」と英字の「A〜F」を組み合わせた値を設定します。キーサイズ(キーの長さ)が64bitの場合は10桁の値、128bitの場合は26桁の値を入力します。
【WEP キー入力範囲】
| WEP キーサイズ
64bit | 128bit
16進数 表記 | 10文字(桁) | 26文字(桁)
英数字表 記 | 5文字 | 13文字
WPA / WPA2 | PSKを使用してネットワーク認証をおこないます。 暗号キーは共有キーを元にアクセスポイントと通信して作成されます。WEPキーの設定内容は使用しません。 通信相手機器と同じ 「共有キー」 と 「暗号化形式(TKIP / AES)」 を設定する必要があります。 共有キーを「ネットワークキー」や「パスワード」といった表現をする無線LAN機器もあります。 共有キーは、一般的には、8〜63文字の半角英数字文字列を「英数字表記」で設定します。 「16進数表記」の場合は、数字の「0〜9」と英字の「A〜F」を組み合わせた64文字の16進数値を設定します。