# USBメモリを使って設定する
（Windowsの場合）

このページでは、USBメモリを使用して本製品を設定する方法について説明しています。
設定情報を保存したUSBメモリを本製品に接続するだけで、本製品の設定がおこなえます。USBメモリへの設定情報の保存は、本製品付属のセットアップCDに収録されている設定ユーティリティを使用します。

1. 設定に必要なものを準備する

2. 本製品を設定する

- 2-1. USBメモリに設定情報を保存する
- 2-2. 本製品にUSBメモリを接続する
- 2-3. 本製品からUSBメモリを抜く

## 1. 設定に必要なものを準備する

本製品を設置するために、以下のものを準備してください。

USBメモリ | 本製品の設定をおこなう際に、本製品の設定情報を保存します。 FAT32でフォーマットされたUSBメモリを使用してください。 設定に必要な空き容量は、数KBです。また、設定情報以外のファイルが保存されていても、本製品の設定はおこなえます。
USBケーブル | 本製品とUSBデバイスとの接続に使用します。 本製品に接続するUSBデバイスが、直接接続するタイプの製品（USBメモリなど）の場合は不要です。専用のUSB接続ケーブルが付属している製品の場合は、付属のUSBケーブルを使用してください。

USBケーブルは、USB2.0 Hi-Speed ロゴ認証を取得したUSBケーブルのご利用を推奨します。

## 2. 本製品を設定する

### 2-1. USBメモリに設定情報を保存する

| 本製品付属のセットアップCD（ USBデバイスサーバセットアップCD ）をパソコンにセットします。

| 下記メニュー画面が表示されます。「 USBデバイスサーバ本体設定 」をクリックします。

| 下記メニュー画面が表示されます。「 USBメモリを使用して設定する 」をクリックします。
Windows 8、Windows 7（ Windows Vista）のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「 はい 」（Windows Vistaの場合は「 続行 」）をクリックしてください。

| USBデバイスサーバ本体設定が起動します。「 次へ 」をクリックします。

| ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して、同意後「 はい 」をクリックします。

| USBメモリをパソコンにセットして、｢ 次へ ｣をクリックします。

| 一覧からパソコンにセットしたUSBメモリを選択して、｢ 次へ ｣をクリックします。

| TCP/IPの設定をします。ご利用の環境にあった設定をおこなってください。
どのような設定をおこなえばよいか分からない場合は、トラブルシューティングの「 本製品に設定するIPアドレスはどのように決定すればよいのでしょうか？ 」 を参照してください。
【IPアドレスを自動的に取得するとき】 「 IPアドレスを自動的に取得 」を選択して、｢ 次へ ｣をクリックします。 【手動でIPアドレスを設定するとき】 「 IPアドレスを指定 」を選択して、任意のIPアドレスを設定します。｢ 次へ ｣をクリックします。
上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。 「 サブネットマスク 」、「 デフォルトゲートウェイ 」は必要に応じて入力してください。

| 無線LANで使用する場合は、無線設定をおこないます。 「 事前に調べておく無線LANの情報 」で確認したその無線LANの設定情報を入力して、｢ 次へ ｣をクリックします。
入力する設定情報の詳細は、「 無線LAN設定に必要な設定項目 」を参照してください。 設定完了後、有線LAN環境で本製品を使用する場合は、「 無線設定をおこなわない 」 にチェックをして「 次へ 」をクリックします。

| 設定した内容を確認して、「 実行 」をクリックします。
設定した内容により、この画面で表示される内容は異なります。

| 「次へ」をクリックする前に、画面に表示される操作をおこないます。 パソコンからUSBメモリを抜いて、「 2-2. 本製品にUSBメモリを接続する 」に進んでください。

### 2-2. 本製品にUSBメモリを接続する

| 本製品にUSB メモリをセットします。
本製品を有線接続でお使いになる場合は、LANケーブルを接続してください。 本製品にACアダプタを接続している場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

| 本製品にAC アダプタを接続して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 USBメモリから本製品に設定情報が転送されます。転送が完了すると本製品の LEDがすべて点灯 した後、 LEDがすべて消灯 します。
POWER LEDが消灯している場合は、電源が入っていません。ACアダプタの接続を確認してください。 USBメモリから設定情報が転送された後に、自動的に本製品の再起動をおこないます。設定情報の転送、および再起動に約15秒程度かかります。再起動してPOWER LEDが点灯するまでUSB メモリを抜かないでください。 電源投入後、15秒ほど経ってもLEDが全点灯／全消灯しない場合は、以下の可能性があります。設定情報を確認してください。 本製品の設定が、USBメモリに保存されている設定情報と同じ。 USBメモリに保存されている設定情報のファイルが有効でない。

| 本製品の Wireless LED が緑色で点灯していることを確認します。
以下の場合は、本製品が無線ネットワークに接続できていません。 Wireless LEDが橙色で点滅している場合は、無線ネットワークを検索中です。しばらくお待ちください。 2〜3分経ってもWireless LEDが緑色で点灯しない場合は、本製品の無線設定が正しくない可能性があります。「 事前に調べておく無線LANの情報 」を参照して、無線LAN環境の設定情報の確認から操作をおこなってください。 Wireless LEDが消灯している場合は、LANケーブルが接続されています。 本製品を無線で使用する場合は、LANケーブルを抜いて、本製品を再起動してください。 本製品を有線で使用する場合は、LAN LEDが点灯していることを確認します。LAN LEDが緑色または橙色で点灯している場合は、有線ネットワークに接続されています。

### 2-3. 本製品からUSBメモリを抜く

| USBメモリを本製品から抜いて、ネットワーク接続するUSBデバイスをUSBケーブルで本製品に接続します。

| 「USBデバイスサーバ本体設定」の画面で、「次へ」をクリックします。
「検索」をクリックすると、ご利用のパソコンからアクセス可能な本製品が一覧表示されます。

| 本製品のご利用方法に合わせて、「 はい 」または「 いいえ 」を選択して「 完了 」をクリックします。
本製品のUSBデバイスサーバ機能を使用する場合は、「 はい 」を選択してください。 以下の場合は、「 いいえ 」を選択してください。TEPRA LINKをインストールする必要はありません。 設定しているパソコンで、本製品のUSBデバイスサーバ機能を使用しない場合。 本製品にプリンタ（「テプラ」以外）のみを接続して、Windows標準機能を利用して印刷する場合。

以上で、本製品の設置と設定は完了です。

USBデバイスサーバ機能を使用する場合は、引き続き「 アプリケーションをインストールする 」を参考にしてTEPRA LINKのインストール作業を進めます。

プリントサーバ機能を使用する場合は、「 プリントサーバ機能とは 」を参考にしてWindows標準機能印刷設定をおこなってください。