# LANケーブルを接続して設定する
（Mac OSの場合）

このページでは、ご使用のネットワーク環境に本製品をLANケーブルで接続して、パソコンから設定する方法について説明しています。

1. 設定に必要なものを準備する

2. 本製品を設定する

- 2-1. 本製品にLANケーブルを接続して起動する
- 2-2. パソコンから本製品を設定する
- 2-3. 設定を有効にする

## 1. 設定に必要なものを準備する

本製品を設置するために、以下のものを準備してください。

イーサネットハブ(HUB) | 本製品の設定をおこなう際に、本製品と他のネットワーク機器（パソコンなど）と接続するために使用します。 本製品を設置するネットワーク環境でLANポートに空きがあるイーサネットハブや無線LANルータ（アクセスポイント）などがある場合は、その空いているLANポートに本製品を接続できますので、新規にイーサネットハブを準備する必要はありません。
LANケーブル | 本製品の設定をおこなう際に、本製品とネットワーク機器（イーサネットハブや無線LANルータなど）との接続に使用します。
USBケーブル | 本製品とUSBデバイスとの接続に使用します。 本製品に接続するUSBデバイスが、直接接続するタイプの製品（USBメモリなど）の場合は不要です。専用のUSB接続ケーブルが付属している製品の場合は、付属のUSBケーブルを使用してください。

本製品を有線LAN環境で使用する場合は、ご利用の環境に合ったイーサネットハブ（HUB）とLANケーブルを 準備してください。 100BASE-TX 環境でお使いの場合は、100BASE-TX対応のイーサネットハブ（HUB）と、カテゴリー5 以上のLANケーブルを準備してください。 1000BASE-T 環境でお使いの場合は、1000BASE-T対応のイーサネットハブ（HUB）と、カテゴリー5 以上のLANケーブル（カテゴリー5e 以上を推奨）を準備してください。 USBケーブルは、USB2.0 Hi-Speed ロゴ認証を取得したUSBケーブルのご利用を推奨します。

## 2. 本製品を設定する

### 2-1. 本製品にLANケーブルを接続して起動する

| 本製品にLANケーブルを接続します。もう一方をネットワークに接続されているイーサネットハブまたは無線LANルータに接続します。

| 本製品にAC アダプタを接続して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

| 本製品の POWER LED と LAN LED が点灯していることを確認します。
以下の場合は、本製品がネットワークに接続できていません。「 2-1. 本製品にLANケーブルを接続して起動する 」に戻って、操作をおこなってください。 POWER LEDが消灯している場合は、電源が入っていません。ACアダプタの接続を確認してください。 LAN LEDが消灯している場合は、ネットワークに接続されていません。LANケーブルの接続を確認してください。 LANケーブルが接続されているのにLAN LEDが消灯している場合は、本製品が有線接続できない設定になっている可能性があります。「 本製品の設定を初期化する 」を参照して、本製品の設定を初期化してください。

### 2-2. パソコンから本製品を設定する

| 本製品付属のセットアップCD( USBデバイスサーバセットアップCD )をパソコンにセットします。

| デスクトップ上にセットアップCDアイコン( DeviceServerCD )が表示されますので、ダブルクリックして開き、 その中にある「 Setup 」をダブルクリックします。

| 下記メニュー画面が表示されます。「 USBデバイスサーバ本体設定 」をクリックします。

| 下記メニュー画面が表示されます。「 設定ユーティリティを使用して設定する（推奨） 」をクリックします。

| USBデバイスサーバ本体設定が起動します。｢ 次へ ｣をクリックします。

| ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して、｢ はい ｣をクリックします。

| 設定する本製品を選択して、｢ 次へ ｣をクリックします。
検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「 再検索 」をクリックしてください。 「 再検索 」をクリックしても検索結果一覧に本製品が表示されない場合は、トラブルシューティングの「 USBデバイスサーバ本体設定の検索画面に本製品が表示されません。 」を参照してください。

| TCP/IPの設定をします。ご利用の環境にあった設定をおこなってください。
どのような設定をおこなえばよいか分からない場合は、トラブルシューティングの「 本製品に設定するIPアドレスはどのように決定すればよいのでしょうか？ 」 を参照してください。
【IPアドレスを自動的に取得するとき】 「 IPアドレスを自動的に取得 」を選択して、｢ 次へ ｣をクリックします。 【手動でIPアドレスを設定するとき】 「 IPアドレスを指定 」を選択して、任意のIPアドレスを設定します。｢ 次へ ｣をクリックします。
上記画面で入力しているIPアドレスは入力例です。IPアドレスはご利用環境にあったアドレスを指定してください。 「 サブネットマスク 」、「 デフォルトゲートウェイ 」は必要に応じて入力してください。 本製品を接続したネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器がなく、設定に使用しているパソコンのIPアドレスが手動で割り当てられている場合は、パソコンのIPアドレスをもとにした仮IPアドレス設定ページが表示されます。この場合は、本製品にご利用環境にあったIPアドレスを設定してください。

| 無線LANで使用する場合は、ご使用になる無線ネットワークをリストから選択します。 「 ネットワークキー 」と「 ネットワークキー確認 」に「 事前に調べておく無線LANの情報 」で確認した暗号化キーを入力して、｢ 次へ ｣をクリックします。
ご使用になる無線ネットワークがリストに検索されない場合は、「 詳細設定 」をクリックして、 無線LAN設定に必要な設定項目 の設定をおこなってください。 設定完了後、有線LAN環境で本製品を使用する場合は、「 無線設定をおこなわない 」 にチェックをして、「 次へ 」をクリックします。

| 設定した内容を確認して、｢ 実行 ｣をクリックします。
設定した内容により、この画面で表示される内容は異なります。
「 実行 」をクリックした後に通信エラーが発生する場合は、トラブルシューティングの「 USBデバイスサーバ本体設定で設定をおこなうと通信エラーが発生します。 」を参照してください。

| 下記の画面が表示されます。 ｢ 完了 ｣をクリックする前に、本製品を再起動します。 「 2-3. 設定を有効にする 」に進みます。

### 2-3. 設定を有効にする

| 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜いてから、LANケーブルを抜きます。
本製品を有線LANで使用する場合は、LANケーブルを抜く必要はありません。

| ネットワーク接続するUSB デバイスと本製品をUSBケーブルで接続してから、本製品の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

| 本製品の Wireless LED が緑色で点灯していることを確認します。
以下の場合は、本製品が無線ネットワークに接続できていません。 POWER LEDが消灯している場合は、電源が入っていません。ACアダプタの接続を確認してください。 Wireless LEDが橙色で点滅している場合は、無線ネットワークを検索中です。しばらくお待ちください。 2〜3分経ってもWireless LEDが緑色で点灯しない場合は、本製品の無線設定が正しくない可能性があります。「 事前に調べておく無線LANの情報 」を参照して、無線 LAN環境の設定情報の確認から操作をおこなってください。 Wireless LEDが消灯している場合は、LANケーブルが接続されています。 本製品を無線で使用するときは、「 2-3.設定を有効にする 」の手順1に戻って、操作してください。 本製品を有線で使用するときは、LAN LEDが点灯していることを確認します。LAN LEDが緑色または橙色で点灯している場合は、有線ネットワークに接続されています。

| 「USBデバイスサーバ本体設定」の画面で、本製品のご利用方法に合わせて「 はい 」または「 いいえ 」を選択して、「 完了 」をクリックします。
本製品のUSBデバイスサーバ機能を使用する場合は、 「 はい 」を選択してください。 設定しているパソコンで本製品のUSBデバイスサーバ機能を使用しない場合は、「 いいえ 」を選択してください。TEPRA LINKをインストールする必要はありません。

以上で、本製品の設置と設定は完了です。

USBデバイスサーバ機能を使用する場合は、引き続き「 アプリケーションをインストールする 」を参考にしてTEPRA LINKのインストール作業を進めます。