# Windows 8 / 7 / Vista で印刷する

このページでは、Windows 8 / 7 / Vista の標準機能を使用してネットワーク印刷するための設定方法について説明します。

Windows標準機能で印刷をおこなう場合は、プリンタまたは複合機に付属のステータスモニタなどでプリンタの動作状況を確認できません。 また、双方向印刷でのみ印刷を実行できるプリンタでは、Windows標準機能で印刷をおこなうことはできません。 Windows標準の印刷機能を使って使用できるプリンタは1台です。 2台以上のプリンタを接続して使用する場合は、TEPRA LINKを使って印刷してください。 TEPRA LINKで接続中のプリンタまたは複合機へは、印刷をおこなうことができません。 また、プリンタまたは複合機がWindows標準機能で印刷中の場合は、TEPRA LINKで接続できません。 以下の説明は、Windows 7の画面でおこなっています。Windows 8 / Vista をご利用の場合は、画面が異なります。

| 「スタート」 − 「コントロールパネル」 − 「プリンタ」 を開き、 「プリンタのインストール」 をクリックします。
Windows 8 / 7 をご利用の場合は、 「スタート」 − 「コントロールパネル」 − 「デバイスとプリンターの表示」 を開き、 「プリンターの追加」 をクリックします。

| プリンタの追加ウィザードが起動します。 「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します」 を選択します。

| 「探しているプリンタはこの一覧にはありません」 をクリックします。

| プリンタの指定方法を選択する画面が表示されます。 「TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」 を選択して、 「次へ」 をクリックします。

| 「デバイスの種類」 で 「TCP/IPデバイス」 を選択して、 「ホスト名またはIP アドレス」 に本製品に割り当てたIPアドレスを入力します。 「プリンタを照会して、使用するプリンタドライバを自動的に選択する」 のチェックをはずして、 「次へ」 をクリックします。
ポート名は通常は表示された文字列でご利用ください。変更する場合は、他の印刷先ポート名と重複しない文字列を入力してください。

| 「カスタム」 を選択して、 「設定」 をクリックします。

| ポート情報を入力します。 「LPR」 にチェックを入れます。 「キュー名」 に本製品のWebページに表示されていたキュー名を入力して、 「LPR バイトカウントを有効にする」 にチェックを入れます。 「OK」 をクリックします。
Rawモード印刷をする場合は、「 Raw 」にチェックを入れて、「 ポート番号 」に本製品のWebページに表示されていたRawポート番号を入力します。

| 「次へ」 をクリックします。

| プリンタドライバを選択します。 ご使用になるプリンタのドライバを選択して、 「次へ」 をクリックします。

| プリンタ名を入力して、 「次へ」 をクリックします。

| 「テストページの印刷」 をクリックしてテスト印刷が出力されることを確認した後に 「完了」 をクリックします。 以上で印刷設定は完了です。