# 各部の名称と働き

このページでは、本製品の各部の名称と働きについて説明しています。

本製品の各部の名称と働きは、以下のとおりです。

【側面】

【後面】

【裏面】

（1） | Wireless LED （緑／橙） | 緑 | 点灯 | 無線ネットワークで動作中です。
橙 | 点滅 | 接続する無線ネットワークを検索中です。
消灯 | 有線ネットワークで動作中です。
（2） | LAN LED （緑／橙／赤） | 緑 | 点灯 | 有線ネットワーク（1000BASE-T）で通信中です。
橙 | 点灯 | 有線ネットワーク（10BASE-T/100BASE-TX）で通信中です。
赤 | 点灯 | プッシュスイッチによる本製品の設定初期化が完了しました。
消灯 | 無線ネットワークで動作中または有線ネットワークに接続されていません。
（3） | Status LED （緑） | データ通信中に点滅します。
（4） | POWER LED （橙） | 電源を入れると点灯します。
（5） | USBポート | USBデバイスを接続します。
（6） | 電源コネクタ | ACアダプタを接続します。
（7） | ネットワークポート | LANケーブルを接続します。
（8） | プッシュスイッチ | スイッチを操作することで、本製品の設定を初期化することができます。詳細は「 本製品の設定を初期化する 」を参照してください。
（9） | Ethernet アドレス | 本製品のEthernetアドレスです。 例） Ethernetアドレスが00:18:69:00:11:22の場合は、001869001122と表記されています。